/ ****
รุ่น ZH-A1
1. คะแนนสูงสุด: 49152 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 307 * 232 1536
           48 * 1024
     สี: 16 * 153 632 * 768
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. รองรับโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. รองรับการอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
รุ่น ZH-A4
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. รองรับโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. รองรับการอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U0
1. คะแนนสูงสุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
     สี: 16 * 102 432 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
รุ่น ZH-Um
1. คะแนนสูงสุด: 16384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 102 432 * 512
     สี: 16 * 51 * 232 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
รุ่น ZH-U1
1. คะแนนสูงสุด: 49152 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 307 * 232 1536
48 * 1024
     สี: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U2
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U3
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
          เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U4
1. คะแนนสูงสุด: 102400 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 3200
           48 * 212 * 864 1600
           80 * 128 * 096 1064
           128 * 800
     สี: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-UF
1. คะแนนสูงสุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
     สี: 16 * 102 432 * 512
           48 * 33 * 664 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U5
1. คะแนนสูงสุด: 163840 (ความสูงสีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * * * * * * * * 409 632 409 648 300 * 864 * 2560
           80 * 204 * 896 1704128 * * * * * * * * 1280144 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 * 664 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   หมายเหตุ: 12 อินเตอร์เฟซที่มี 8 แถวสูง 08 อินเตอร์เฟซที่มี 4 แถวสูง

2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U6
1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192 * * * * * * * * 2728
           208 * * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256 * * * * * * * * 2048
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           144 * * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192 * * * * * * * * 1360
           208 * * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256 * * * * * 1024
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-U8
1. คะแนนสูงสุด: 1048576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 819 264 * 819 * 296 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * * * * * * * * 5456208 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * * * * * * * * 4096288 3640320 * 3272
           352 * * * * * * * * 2,976,384 2,728,416 2,520,448 * * * * * * * * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     สี: 32 * 819 264 * 819 * 296 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * * * * * * * * 2728224 2336256 * 2048
           288 * * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384 * * * * * * * * 1360
           416 * * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512 * * * * * 1024
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-E1
1. คะแนนสูงสุด: 49152 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 307 * 232 1536
           48 * 1024
     สี: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-E3
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-E5
1. คะแนนสูงสุด: 163840 (ความสูงสีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * * * * * * * * 409 632 409 648 300 * 864 * 2560
           80 * 204 * 896 1704128 * * * * * * * * 1280144 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 * 664 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   หมายเหตุ: 12 อินเตอร์เฟซที่มี 8 แถวสูง 08 อินเตอร์เฟซที่มี 4 แถวสูง
     
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-E6

1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192 * * * * * * * * 2728
           208 * * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256 * * * * * * * * 2048
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           144 * * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192 * * * * * * * * 1360
           208 * * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256 * * * * * 1024
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-E8
1. คะแนนสูงสุด: 1048576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 819 264 * 819 * 296 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * * * * * * * * 5456208 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * * * * * * * * 4096288 3640320 * 3272
           352 * * * * * * * * 2,976,384 2,728,416 2,520,448 * * * * * * * * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     สี: 32 * 819 264 * 819 * 296 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * * * * * * * * 2728224 2336256 * 2048
           288 * * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384 * * * * * * * * 1360
           416 * * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512 * * * * * 1024
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-GM
1. คะแนนสูงสุด: 16384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 1024
     สี: 16 * 512
2. การสนับสนุน 1 / 4,1 / 8,1 / 16 สแกน
3. การสนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4. สนับสนุนการทำงานที่มีมนต์ขลังขอบ (แบบเต็มหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5. สนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6. การเชื่อมต่อการสื่อสาร: GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. แบบเต็มหน้าจอการสนับสนุนการทดสอบ
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-G0
1. คะแนนสูงสุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
     สี: 16 * 102 432 * 512
2. การสนับสนุน 1 / 4,1 / 8,1 / 16 สแกน
3. การสนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4. สนับสนุนการทำงานที่มีมนต์ขลังขอบ (แบบเต็มหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5. สนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6. การเชื่อมต่อการสื่อสาร: GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. แบบเต็มหน้าจอการสนับสนุนการทดสอบ
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-G3
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. การสนับสนุน 1 / 4,1 / 8,1 / 16 สแกน
3. การสนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4. สนับสนุนการทำงานที่มีมนต์ขลังขอบ (แบบเต็มหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5. สนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6. การเชื่อมต่อการสื่อสาร: GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. แบบเต็มหน้าจอการสนับสนุนการทดสอบ
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-G4
1. คะแนนสูงสุด: 144384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * * * * * * * * 409 632 409 648 300 * 864 * 2560
           80 * 204 * 896 1704128 * 1280
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 * 664 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. การสนับสนุน 1 / 4,1 / 8,1 / 16 สแกน
3. การสนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4. สนับสนุนการทำงานที่มีมนต์ขลังขอบ (แบบเต็มหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5. สนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6. การเชื่อมต่อการสื่อสาร: GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. แบบเต็มหน้าจอการสนับสนุนการทดสอบ
9. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-U7
1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * * * * * * * * 2728224 2336256 * 2048
288 * * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384 * * * * * * * * 1360
           416 * * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512 * * * * * 1024
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * * * * * * * * 1360224 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 * 352 * 744 384 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
รุ่น ZH-E7

1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * * * * * * * * 2728224 2336256 * 2048
288 * * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384 * * * * * * * * 1360
           416 * * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512 * * * * * 1024
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * * * * * * * * 1360224 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 * 352 * 744 384 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-W0
1. คะแนนสูงสุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
     สี: 16 * 102 432 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5



/ ****
รุ่น ZH-W1
1. คะแนนสูงสุด: 49152 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 307 * 232 1536
           48 * 1024
     สี: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. โดยอัตโนมัติได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงเดียวและการสื่อสาร LAN
10. เชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้ากันได้อย่างเต็มที่สายตรงของการสื่อสารและการข้ามเส้น
11. RS-232 การสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
รุ่น ZH-W3
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
          เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ----
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
รุ่น ZH-Un
1. คะแนนสูงสุด: 10240 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 64 * 032 320
     สี: 16 * 32 032 * 160
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 4 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT


/ ****
รุ่น ZH ฤ
1. คะแนนสูงสุด: 24576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
     สี: 16 * 76 * 832 384
           48 * 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
รุ่น ZH-Wm
1. คะแนนสูงสุด: 16384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 102 432 * 512
     สี: 16 * 51 * 232 256
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-W2
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-Wn
1. คะแนนสูงสุด: 10240 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 64 * 032 320
     สี: 16 * 32 032 * 160
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-W4
1. คะแนนสูงสุด: 102400 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 3200
           48 * 212 * 864 1600
           80 * 128 * 096 1064
           128 * 800
     สี: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-G2
1. คะแนนสูงสุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-W7
1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * * * * * * * * 2728224 2336256 * 2048
288 * * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384 * * * * * * * * 1360
           416 * * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512 * * * * * 1024
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * * * * * * * * 1360224 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 * 352 * 744 384 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-W6

1. คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 409 696 409 * 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192 * * * * * * * * 2728
           208 * * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256 * * * * * * * * 2048
     สี: 32 * 409 664 * 409 * 696 2728128 * 2048
           144 * * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192 * * * * * * * * 1360
           208 * * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256 * * * * * 1024
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI

/ ****
รุ่น ZH-W5
1. คะแนนสูงสุด: 163840 (ความสูงสีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * * * * * * * * 409 632 409 648 300 * 864 * 2560
           80 * 204 * 896 1704128 * * * * * * * * 1280144 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 * 664 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. การสนับสนุนสำหรับการสแกนทั้งหมด
3. การสนับสนุน 16 พาร์ทิชันฟรี
4. การสนับสนุนสำหรับแบบเต็มหน้าจอและเรียกใช้ด้านโดยด้านพาร์ทิชันทำงาน
5. สนับสนุนพื้นหลังแบบเต็มหน้าจอแบบไดนามิกและพื้นหลังแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6. การสนับสนุนชนิดของการเคลื่อนไหวยังไม่มีข้อความเย็น
7. สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8. สนับสนุนดิสก์ U และอัพเกรดโปรแกรมอนุกรม
9. การสนับสนุนสำหรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32 / NTFS / exFAT
10. การสื่อสาร: ดิสก์ U / WIFI
/ ****
Rùn ZH -A1
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 49152 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 307* 232 1536
          48* 1024
    S̄ī: 16* 153 632* 768
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. Rxngrạb h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Rxngrạb kār xạphkerd porkærm xnukrm
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
rùn ZH -A4
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. Rxngrạb h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Rxngrạb kār xạphkerd porkærm xnukrm
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - U0
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 32768 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 204 832* 1024
    S̄ī: 16* 102 432* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
rùn ZH - Um
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 16384 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 102 432* 512
    S̄ī: 16* 51* 232 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT

/ ****
rùn ZH -U1
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 49152 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 307* 232 1536
48* 1024
    S̄ī: 16* 153 632* 768
          48* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH -U2
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - U3
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
          80* 81* 696 680
          128* 512
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
          80* 40* 896 336
          128* 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
         kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - U4
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 102400 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 3200
          48* 212* 864 1600
          80* 128* 096 1064
          128* 800
    S̄ī: 16* 320* 032 1600
          48* 106 464* 800
          80* 64* 096 528
          128* 400
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - UF
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 32768 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
    S̄ī: 16* 102 432* 512
          48* 33* 664 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - U5
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 163840 (Khwām s̄ūng s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* * * * * * * * 409 632 409 648 300* 864* 2560
          80* 204* 896 1704128* * * * * * * * 1280144 1136
          160* 1024 176* 928 192* 848 208* 784
          224* 728 240* 680 256* 640
    S̄ī: 16* 409 632* 204 848* 169* 664 1280
          80* 102 496* 848 128* 640
  H̄māyh̄etu: 12 Xin te xr̒fes thī̀ mī 8 t̄hæw s̄ūng 08 xin te xr̒fes thī̀ mī 4 t̄hæw s̄ūng

2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - U6
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          144* * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192* * * * * * * * 2728
          208* * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256* * * * * * * * 2048
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          144* * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192* * * * * * * * 1360
          208* * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256* * * * * 1024
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5


/ ****
rùn ZH - U8
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 1048576 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32* 819 264* 819* 296 8192128* 8192
          160* 6552192* * * * * * * * 5456208 5040224* 4680
          240* 4368256* * * * * * * * 4096288 3640320* 3272
          352* * * * * * * * 2,976,384 2,728,416 2,520,448* * * * * * * * 2336
          480* 2184512* 2048
    S̄ī: 32* 819 264* 819* 296 5456128* 4096
          160* 3272192* * * * * * * * 2728224 2336256* 2048
          288* * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384* * * * * * * * 1360
          416* * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512* * * * * 1024
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - E1
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 49152 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 307* 232 1536
          48* 1024
    S̄ī: 16* 153 632* 768
          48* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5


/ ****
rùn ZH -E3
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
          80* 81* 696 680
          128* 512
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
          80* 40* 896 336
          128* 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH -E5
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 163840 (Khwām s̄ūng s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* * * * * * * * 409 632 409 648 300* 864* 2560
          80* 204* 896 1704128* * * * * * * * 1280144 1136
          160* 1024 176* 928 192* 848 208* 784
          224* 728 240* 680 256* 640
    S̄ī: 16* 409 632* 204 848* 169* 664 1280
          80* 102 496* 848 128* 640
  H̄māyh̄etu: 12 Xin te xr̒fes thī̀ mī 8 t̄hæw s̄ūng 08 xin te xr̒fes thī̀ mī 4 t̄hæw s̄ūng
     
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH -E6

1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          144* * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192* * * * * * * * 2728
          208* * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256* * * * * * * * 2048
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          144* * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192* * * * * * * * 1360
          208* * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256* * * * * 1024
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - E8
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 1048576 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32* 819 264* 819* 296 8192128* 8192
          160* 6552192* * * * * * * * 5456208 5040224* 4680
          240* 4368256* * * * * * * * 4096288 3640320* 3272
          352* * * * * * * * 2,976,384 2,728,416 2,520,448* * * * * * * * 2336
          480* 2184512* 2048
    S̄ī: 32* 819 264* 819* 296 5456128* 4096
          160* 3272192* * * * * * * * 2728224 2336256* 2048
          288* * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384* * * * * * * * 1360
          416* * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512* * * * * 1024
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH -GM
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 16384 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 1024
    S̄ī: 16* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun 1/ 4,1/ 8,1/ 16 s̄kæn
3. Kār s̄nạbs̄nun phār̒ thichạ n frī
4. S̄nạbs̄nun kār thảngān thī̀ mī mnt̒ k̄hlạng k̄hxb (bæb tĕm h̄n̂ā cx/ phār̒ thichạ n)
5. S̄nạbs̄nun kār nạb t̄hxyh̄lạng xuṇh̄p̣hūmi
6. Kār cheụ̄̀xm t̀x kār s̄ụ̄̀xs̄ār: GPRS RS-232
7. S̄nạbs̄nun s̄ wi thch̒ tậng welā
8. Bæb tĕm h̄n̂ā cx kār s̄nạbs̄nun kār thds̄xb
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - G0
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 32768 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 204 832* 1024
    S̄ī: 16* 102 432* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun 1/ 4,1/ 8,1/ 16 s̄kæn
3. Kār s̄nạbs̄nun phār̒ thichạ n frī
4. S̄nạbs̄nun kār thảngān thī̀ mī mnt̒ k̄hlạng k̄hxb (bæb tĕm h̄n̂ā cx/ phār̒ thichạ n)
5. S̄nạbs̄nun kār nạb t̄hxyh̄lạng xuṇh̄p̣hūmi
6. Kār cheụ̄̀xm t̀x kār s̄ụ̄̀xs̄ār: GPRS RS-232
7. S̄nạbs̄nun s̄ wi thch̒ tậng welā
8. Bæb tĕm h̄n̂ā cx kār s̄nạbs̄nun kār thds̄xb
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - G3
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
          80* 81* 696 680
          128* 512
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
          80* 40* 896 336
          128* 256
2. Kār s̄nạbs̄nun 1/ 4,1/ 8,1/ 16 s̄kæn
3. Kār s̄nạbs̄nun phār̒ thichạ n frī
4. S̄nạbs̄nun kār thảngān thī̀ mī mnt̒ k̄hlạng k̄hxb (bæb tĕm h̄n̂ā cx/ phār̒ thichạ n)
5. S̄nạbs̄nun kār nạb t̄hxyh̄lạng xuṇh̄p̣hūmi
6. Kār cheụ̄̀xm t̀x kār s̄ụ̄̀xs̄ār: GPRS RS-232
7. S̄nạbs̄nun s̄ wi thch̒ tậng welā
8. Bæb tĕm h̄n̂ā cx kār s̄nạbs̄nun kār thds̄xb
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5
/ ****
rùn ZH - G4
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 144384 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* * * * * * * * 409 632 409 648 300* 864* 2560
          80* 204* 896 1704128* 1280
    S̄ī: 16* 409 632* 204 848* 169* 664 1280
          80* 102 496* 848 128* 640
2. Kār s̄nạbs̄nun 1/ 4,1/ 8,1/ 16 s̄kæn
3. Kār s̄nạbs̄nun phār̒ thichạ n frī
4. S̄nạbs̄nun kār thảngān thī̀ mī mnt̒ k̄hlạng k̄hxb (bæb tĕm h̄n̂ā cx/ phār̒ thichạ n)
5. S̄nạbs̄nun kār nạb t̄hxyh̄lạng xuṇh̄p̣hūmi
6. Kār cheụ̄̀xm t̀x kār s̄ụ̄̀xs̄ār: GPRS RS-232
7. S̄nạbs̄nun s̄ wi thch̒ tậng welā
8. Bæb tĕm h̄n̂ā cx kār s̄nạbs̄nun kār thds̄xb
9. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5


/ ****
rùn ZH - U7
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          160* 3272192* * * * * * * * 2728224 2336256* 2048
288* * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384* * * * * * * * 1360
          416* * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512* * * * * 1024
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          160* 1632192* * * * * * * * 1360224 1168256* 1024
          288* 904 320* 816* 352* 744 384 680
          416* 624 448* 584 480* 544 512* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
rùn ZH - E7

1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          160* 3272192* * * * * * * * 2728224 2336256* 2048
288* * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384* * * * * * * * 1360
          416* * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512* * * * * 1024
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          160* 1632192* * * * * * * * 1360224 1168256* 1024
          288* 904 320* 816* 352* 744 384 680
          416* 624 448* 584 480* 544 512* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5


/ ****
rùn ZH - W0
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 32768 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 204 832* 1024
    S̄ī: 16* 102 432* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5



/ ****
rùn ZH -W1
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 49152 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 307* 232 1536
          48* 1024
    S̄ī: 16* 153 632* 768
          48* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun phxr̒t Ethernet khū̀ læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm
8. Doy xạtnomạti dị̂ rạb IP, kār tậng kh̀ā IP doy mị̀ t̂xng
9. S̄nạbs̄nun kār cheụ̄̀xm t̀x doytrng deīyw læa kār s̄ụ̄̀xs̄ār LAN
10. Cheụ̄̀xm t̀x kherụ̄x k̄h̀āy thī̀ k̄hêā kạn dị̂ xỳāng tĕmthī̀ s̄āy trng k̄hxng kār s̄ụ̄̀xs̄ār læa kār k̄ĥām s̄ên
11. RS-232 kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm s̄ảh̄rạb s̄āy trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
        kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
rùn ZH -W3
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
          80* 81* 696 680
          128* 512
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
          80* 40* 896 336
          128* 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. S̄āy kār s̄ụ̄̀xs̄ār RS-232 pĕn s̄ên trng
  kār cheụ̄̀xm t̀x dạng t̀x pị nī̂
         kherụ̄̀xng khxmphiwtexr̒ xupkrṇ̒ ----
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
rùn ZH - Un
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 10240 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 64* 032 320
    S̄ī: 16* 32 032* 160
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 4 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT


/ ****
rùn ZH v
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 24576 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 153 632* 768
          48* 512
    S̄ī: 16* 76* 832 384
          48* 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT

/ ****
rùn ZH - Wm
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 16384 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 102 432* 512
    S̄ī: 16* 51* 232 256
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH -W2
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH - Wn
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 10240 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 64* 032 320
    S̄ī: 16* 32 032* 160
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH -W4
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 102400 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 3200
          48* 212* 864 1600
          80* 128* 096 1064
          128* 800
    S̄ī: 16* 320* 032 1600
          48* 106 464* 800
          80* 64* 096 528
          128* 400
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH -G2
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 65536 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* 409* 632 2048
          48* 136 064* 1024
    S̄ī: 16* 204 832* 1024
          48* 68* 064 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH - W7
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          160* 3272192* * * * * * * * 2728224 2336256* 2048
288* * * * * * * * 1,816,320 1,632,352 1,488,384* * * * * * * * 1360
          416* * * * * * * * 1,256,448 1,168,480 1,088,512* * * * * 1024
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          160* 1632192* * * * * * * * 1360224 1168256* 1024
          288* 904 320* 816* 352* 744 384 680
          416* 624 448* 584 480* 544 512* 512
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH - W6

1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 524288 (Phụ̄̂nthī̀ s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 32 409 696 409* 664* 128* 4096* 4096
          144* * * * * * * * 3,640,160 3,272,176 2,976,192* * * * * * * * 2728
          208* * * * * * * * 2,520,224 2,336,240 2,184,256* * * * * * * * 2048
    S̄ī: 32* 409 664* 409* 696 2728128* 2048
          144* * * * * * * * 1,816,160 1,632,176 1,488,192* * * * * * * * 1360
          208* * * * * * * * 1,256,224 1,168,240 1,088,256* * * * * 1024
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI

/ ****
rùn ZH - W5
1. Khanæn s̄ūngs̄ud: 163840 (Khwām s̄ūng s̄ī ld lng khrụ̀ng h̄nụ̀ng)
    k̄hāw dả: 16* * * * * * * * 409 632 409 648 300* 864* 2560
          80* 204* 896 1704128* * * * * * * * 1280144 1136
          160* 1024 176* 928 192* 848 208* 784
          224* 728 240* 680 256* 640
    S̄ī: 16* 409 632* 204 848* 169* 664 1280
          80* 102 496* 848 128* 640
2. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb kār s̄kæn thậngh̄md
3. Kār s̄nạbs̄nun 16 phār̒ thichạ n frī
4. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb bæb tĕm h̄n̂ā cx læa reīyk chı̂ d̂ān doy d̂ān phār̒ thichạ n thảngān
5. S̄nạbs̄nun phụ̄̂n h̄lạng bæb tĕm h̄n̂ā cx bæb dịnāmik læa phụ̄̂n h̄lạng bæb dịnāmik doy xảp̣hex
6. Kār s̄nạbs̄nun chnid k̄hxng kār khelụ̄̀xnh̄ịw yạng mị̀mī k̄ĥxkhwām yĕn
7. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa h̄omd kār s̄ụ̄̀xs̄ār bæb xnukrm khū̀
8. S̄nạbs̄nun dis̄k̒ U læa xạphkerd porkærm xnukrm
9. Kār s̄nạbs̄nun s̄ảh̄rạb thuk rūp bæb kār cạd kĕb dis̄k̒ U FAT32/ NTFS/ exFAT
10. Kār s̄ụ̄̀xs̄ār: Dis̄k̒ U/ WIFI